# (آگهي مناقصه عمومی)

**شركت ملي كشت و صنعت و دامپروري پارس در نظر دارد نسبت به تأمین، ساخت،حمل،نصب،راه اندازی و آموزش راهبردی و پشتیبانی سیستم تصفیه خانه فاضلاب بهداشتی و آب شرب امور دامپروری خود براساس مشخصات فنی قید شده در آگهی مربوطه به فروشندگان و پیمانکاران واجد شرایط فعال در این زمینه از طریق آگهی مناقصه عمومی اقدام نماید . متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند پیشنهادات خود را بصورت سربسته به همراه مبلغ: 000/000/000/1 ریال بصورت چک جاری و یا سفته بانکی (ثبت مشخصات کامل شرکت کننده با امضاء) بابت سپرده شرکت در این آگهی به نام شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس تا راس ساعت 13 روز چهارشنبه مورخ 27/10/1402 به دبیرخانه اداره مرکزی شرکت و یا به دفتر تهران به آدرس: جنت آباد جنوبی – خیابان جهاد اکبر – کوچه بنفشه 5 پلاک 4 واحد 1 تحویل و رسید دریافت نمایند.**

1. **اطلاعات مربوط به مناقصه عمومی در آدرس های ذیل نیز موجود است.**
	1. **– سایت اطلاع رسانی ملی مناقصات کشور به نشانی** [**www.setadiran.ir**](http://www.setadiran.ir)

**1-2- وب سایت شرکت جهت دریافت آگهی مناقصه به نشانی** [**www.parsagroinc.ir**](http://www.parsagroinc.ir)

**1-3- متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 50-04532175048 تماس حاصل فرمایند.**

**1-4- شماره تماس دفتر تهران 02144402655**

1. **تاريخ و مهلت دریافت اسناد مناقصه از تاريخ 20/10/1402 لغايت 27/10/1402 حداكثر تا ساعت 11 مي باشد .**

**3- آخرين مهلت ارائه پيشنهاد قيمت روز چهارشنبه مورخ  27/10/1402 حداكثر تا راس ساعت 13 مي باشد .**

**4- هزینه انتشار آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.**

 شرکت ملی کشت وصنعت و دامپروری پارس

**(شرایط آگهی)**

1. پيشنهادات بايستي در سه پاكت جداگانه (پاكت الف شامل سپرده شركت در مناقصه ، پاكت ب شامل اسناد و مدارك مناقصه وکپی کارت ملی و شناسنامه. ضمناً شركت كنندگان درمناقصه كه داراي شرايط حقوقي میباشند ، موظفند آخرين تغييرات روزنامه رسمي و اساسنامه شركت را ضميمه پيشنهاد خود نمايند . پاكت ج شامل پيشنهاد قيمت ) هر سه پاكت بايد بصورت سر بسته و لاك و مهر شده به دبيرخانه شركت تحويل و رسيد دريافت دارند.

1-1- شرکت کنندگان در آگهی می توانند قبل از تسلیم هرگونه پیشنهاد قیمت جهت کسب اطلاعات فنی بیشتر به دفتر معاونت طرح و توسعه و امور پژوهش و تحقیقات کاربردی این شرکت مراجعه و یا با شماره های 04532175064 و 13-04532175011 تماس حاصل فرمایند.

1. به پیشنهادات مشروط ، مخدوش ، مبهم ، فاقد امضاء و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد .
2. شرکت در رد و قبول یک و یا کلیه پیشنهادات واصله مختار است .
3. در صورت انصراف برنده مناقصه سپرده وی بنفع شرکت ضبط و از نفر دوم دعوت بعمل خواهد آمد .
4. کلیه کسورات قانونی از قبیل بیمه و مالیات و مالیات بر ارزش افزوده بر عهده پیمانکار میباشد .
5. **مدت اعتبار پيشنهاد قيمت از سوي فروشندگان، پیمانکاران بايستي 10 روز در نظر گرفته شود.**
6. هرگاه اطلاع حاصل شودکه پيشنهاد دهندگان باهم تبانی کرده اند برابرمقررات با آنان رفتار و نسبت به فسخ قرارداد اقدام خواهد شد .
7. **کليه امور مربوط به اياب وذهاب ، خدمات بهداشتی ورفاهی بعهده پیمانکار می باشد .**
8. **مسئوليت هرگونه حوادث ناشي از كار و همچنین اخذ مسئوليت مدنی به عهده پیمانکار می باشد .**
9. **مسئولیت هرگونه خسارت احتمالی به شرکت درچارچوب موضوع پیمان ، بعهده پیمانکار خواهد بود .**
10. **بهاء دستگاه درخواستي پس از تائيد امور فني شركت قابل پرداخت مي باشد.**
11. **متقاضیان شرکت در مناقصه بایستی صلاحیت فعالیت خود را به پیوست مدارک مربوطه ارائه نمایند .**

**تصفیه فاضلاب به روش هوادهی گسترده و بی هوازی به ظرفیت تصفیه: 150 M3/day**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ردیف | شرح کالا/ خدمات | ملاحظات |
|  1 | * پکیج تصفیه فاضلاب صنعتی به ظرفیت تصفیه: 150 M3/day

ابعاد کلی مخزن 1 (بی هوازی): قطر 3 متر و طول 10 مترابعاد کلی مخزن 2 (بی هوازی): قطر 3 متر و طول 10 متر ابعاد کلی مخزن 3 (هوادهی): قطر 3 متر و طول 10 مترابعاد کلی مخزن 4 (هوادهی): قطر 3 متر و طول 10 مترابعاد کلی مخزن 5 (ته نشینی، هاضم لجن و کلرزنی): قطر 3 متر و طول 10 متر،**از جنس پلی اتیلن دفنی سازه اسپیرال کاروگیت تولید شده از مواد اولیه پتروشیمی امیرکبیر با جوش های استاندارد اکستروژنی، عدسی دوبل مسلح، با گارانتی 50 ساله کارخانه، گرید EX3 دارای واحدهای آشغالگیر و دانه گیر پلی اتیلن، متعادل ساز و ایستگاه پمپاژ، پکیج تنظیم PH به همراه فولکولاتور و استاتیک میکسر، واحد بی هوازی، هوادهی، ته نشینی، واحد ضدعفونی پساب، پکیج تزریق کلر (هیپوکلرید کلسیم)، هاضم لجن، سیستم فیلتراسیون تکمیلی شامل فیلتر شنی و پمپ های شناور ورودی، تابلو کنترل و توزیع قدرت با پایپینگ داخلی پلی اتیلن** خروجیCOD< 60 mg/I ورودیCOD<2000 mg/I خروجیBOD< 30 mg/I ورودیBOD<1000 mg/I استاندارد پساب خروجی: کشاورزی و آبیاری فضای سبز | خاکبرداری و ایجاد فنداسیون به عهده کارفرما می باشد. |
| 2 | * ایستگاه پمپاژ و متعادلساز ورودی به حجم 50 متر مکعب:

ابعاد مخزن: قطر 2500 میلیمتر و طول 10 مترمخزن پلی اتیلن مدفون از جنس کاروگیت به حجم 50 مترمکعب از جنس پلی اتیلن اسپیرال کاروگیت تولیدی از مواد اولیه پتروشیمی امیرکبیر گرید EX3 * برند پمپ های ایستگاه پمپاژ: ابارا ساخت کشور ایتالیا (1+1) به همراه فلوترهای کنترل و متعلقات برقی (هیوندای کره)
 |  |
| 3 | * ضخامت مخازن حداقل 10 سانتیمتر می باشد
 |  |
| 4 | * نصب و راه اندازی

**شامل: نصب کامل سیستم پکیج اصلی تصفیه، اجرای لوله کشی های ارتباطی و داخلی، تست و راه اندازی، آموزش به اپراتور و تهیه سایت پلن** |  |
| 5 | سازه های موردنظر هریک باید کاملاً یکپارچه بوده و از قسمتهای مختلف متصل به هم تشکیل نشده باشد و هیچگونه اتصالاتی از سازه اعم از جوش و پیچ و مهره نداشته باشد |  |
| 6 | شرکت موردنظر باید گواهی نامه پیمانکاری اجرا، جوش و سایر گواهی های مربوطه را داشته باشد. |  |
| 7 | با توجه به شکل پکیج ها و حساسیت نحوه ساخت، امکان حداقل 2 بار بازدید از مراحل ساخت برای کارشناسان شرکت وجود داشته باشد. |  |
| 8 | شرکت کننده می بایست گواهی های مربوط به تولید مخازن، ایزو و گواهی مربوط به متریال مواد اولیه در مناقصه ارائه دهد. |  |

**پیشنهاد فنی و مالی پکیج آب شیرین کن M3/day 140**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ردیف | شرح کالا/ خدمات | تعداد |
|  1 | **دستگاه آب شیرین کن با ظرفیت 140 مترمکعب در شبانه روز به ابعاد : طول 5/3 عرض 8/1 و ارتفاع 2 متر (تصفیه آب صنعتی) به روش اسمز معکوس (Reverse Osmosis) با طراحی اصولی مهندسی در نرم افزار شرکت دارو (Wave) بر پایه استفاده از ممبران FILMTEC آمریکا**  **TDS آب ورودی1000> ، TDS آب تولیدی <100 (مناسب جهت شرب)**1. **سیستم پمپاژ ورودی (پمپ تغذیه) برند LEO یا DS**
2. **سیستم پیش فیلتراسیون اولیه جهت حذف املاح معلق و کاهش کدورت آب ورودی شامل فیلتراسیون شنی و کربنی از جنس FRP و سری فیلتراسیون کارتریجی (دارای استاندارد NSF/ ANSI44 و ASME آمریکا)**
3. **سیستم تزریق رسوب زدایی ممبران جهت افزایش طول عمر ممبران و افزایش راندمان دستگاه (آنتی اسکالانت) با پمپ تزریق ایتالیایی 5 لیتر 7 بار**
4. **سیستم حذف املاح محلول شامل عبور غشای ممبرانی(Reverse Osmosis (Membrane با پمپ فشار قوی تعداد 4 عدد ممبران 8 FILMTECH inch وارداتی آمریکا (اصل دارای بارکد) مدل BW30-400 به همراه پرشر وسل وارداتی**
5. **سیستم شستشوی شیمیایی (CIP) شستشوی سطوح ممبران شامل یک عدد مخزن از جنس PE (پلی اتیلن) به حجم 100 لیتر همراه با لوله کشی مربوطه و مجزا از پمپ آب خام ورودی.**
6. **سیستم اتوفلاشینگ شامل شیربرقی و متعلقات مربوطه**
7. **شاسی از جنس استنلس استیل (SS304)**

 **تابلو برق مجهز به RO کنترلر**1. **نصب کامل سیستم به همراه آموزش اپراتور، گارانتی و پشتیبانی**
 | 1 |

( جدول قیمت پیشنهادی با احتساب کلیه کسورات قانونی)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ردیف | موضوع | قیمت پیشنهادی | ملاحظات |
| 1 | تأمین، ساخت،حمل،نصب،راه اندازی و آموزش راهبردی و پشتیبانی سیستم تصفیه خانه فاضلاب بهداشتی و آب شرب |  |  |

اینجانب کدملی شناسه ملی کدپستی

کد اقتصادی تلفن آدرس

 پس از مطالعه كامل برگ شرايط مناقصه در 12 بند و اطلاع از كم و كيف شرايط آگهی ، آگاهانه نسبت به ارائه قيمت بشرح جدول فوق اقدام نموده و پاسخگوي عواقب بعدي آن طبق شرايط مندرج در اسناد مناقصه مي باشم .

 نام و نام خانوادگی – امضاء